Załącznik nr 10

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Krzesełko kardiologiczne**

**Krzesełko kardiologiczne nowe - rok produkcji 2019/Ilość; 1szt**

**Typ/Nr fabryczny:** …………………………………………………………………………………………………….…

(proszę uzupełnić)

**Model/Marka;** …………………………………………………………………………………………………………....

(proszę uzupełnić)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| **1** | Podać markę, model i rok produkcji min 2019 | PODAĆ |  |
| **2** | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją | TAK |  |
| **3** | Wyposażone w system płozowy do transportu pacjenta po schodach | TAK |  |
| **4** | Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję | TAK |  |
| **5** | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie | TAK |  |
| **6** | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min 3 pozycjach | TAK |  |
| **7** | Wyposażone 4 koła o szerokości min. 30mm w tym 2 obrotowe w zakresie 360° | TAK |  |
| **8** | Średnica tylnych kół min 120 mm | TAK |  |
| **9** | Średnica przednich kół min 100 mm | TAK |  |
| **10** | Min 2 hamulce na tylnych kołach | TAK |  |
| **11** | Uchylne rączki tylne, blokowane | TAK |  |
| **12** | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min 2 pozycjach | TAK |  |
| **13** | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka 30˚ | TAK |  |
| **14** | Rozstaw zewnętrzny płóz 37 cm | TAK |  |
| **15** | Stabilizator głowy pacjenta | TAK |  |
| **16** | Podnóżek na stopy pacjenta | TAK |  |
| **17** | Min 3 pasy poprzeczne | TAK |  |
| **18** | Waga krzesełka z system płozowym max 15 kg | TAK |  |
| **19** | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max 20 cm | TAK, PODAĆ |  |
| **20** | Udźwig min 220 kg | TAK, PODAĆ |  |
| **21** | Dopuszczone do mycia ciśnieniowego (potwierdzenie w instrukcji obsługi) | TAK |  |
| **22** | Deklaracja zgodności CE, folder –załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie. | TAK |  |